Dachhöhe der Form
====
Mit dieser Einstellung legen Sie fest, wie dick die Ober- und Unterseite Ihrer Form werden soll. Dies ist nur die vertikale Dicke. Die horizontale Dicke wird durch die Einstellung [Mindestbreite der Form](mold_width.md) bestimmt.


Es wird keinen horizontalen Teil am höchsten Punkt Ihres Modells geben, um das Material eingießen zu können. Auch unterhalb des Modells wird es keinen horizontalen Teil geben, da die Bauplatte selbst dazu dient, die Form dort zu schließen. Wenn ein horizontaler Teil unter dem Modell gewünscht wird, kann ein ![Raft](../../../articles/images/adhesion_type_raft.png) zu diesem Zweck verwendet werden.

Wenn Sie dickere Ober- und Unterseiten drucken, wird Ihre Form stabiler und schrumpfungsresistenter. Allerdings wird dafür auch mehr Material benötigt und der Druck dauert länger.