Tok pro drátový tisk
====
Toto nastavení umožňuje upravit průtok během tisku technikou drátového tisku. Slouží to jednoduše jako multiplikátor na šířkách linií a výšce vrstvy. Přímo určuje množství materiálu použitého pro drátový tisk.

Toto nastavení upravuje tok pro celý tisk, ale tok lze také upravit samostatně pro [horizontální části](wireframe_flow_flat.md) nebo pro [propojení](wireframe_flow_connection.md).

Drátový tisk nepoužívá šířku linií nebo výšku vrstvy k určení vzdálenosti mezi liniemi a vrstvami. Používá se pouze [výška](wireframe_height.md) a [vzdálenost vložení](wireframe_roof_inset.md). Takže namísto úpravy toku drátového tisku můžete stejně dobře nastavit parametry [Výška vrstvy](../resolution/layer_height.md) nebo [Šířka linie](../resolution/line_width.md) nebo [Tok](../material/material_flow.md). Bude to mít stejný účinek. Toto nastavení vám však umožňuje vytvořit profil tisku se správným tokem pro drátový tisk, aniž by to ovlivnilo kvalitu běžných tisků, které nepoužívají drátový tisk.

Zvýšený tok způsobuje, že dráty jsou silnější. Díky tomu je rám tužší, jakmile ztuhne. To však také zvyšuje tepelnou hmotnost rámu, což prodlužuje tuhnutí drátů. Dráty se prohýbají a spolehlivost tisku se snižuje, protože se dráty již nemusí správně připojit.