Linienabstand der Raft-Oberfläche
====
Diese Einstellung gibt den Abstand zwischen den Linien der oberen Schichten des Rafts an. Sie ähnelt der Einstellung [Linienabstand Füllung](../infill/infill_line_distance.md).

![Abmessungen in Bezug auf das Raft](../../../articles/images/raft_dimensions.svg)

Normalerweise sind die oberen Schichten des Rafts sehr dicht, d. h. die Linien liegen relativ eng beieinander. Eine dichtere obere Schicht macht die Oberfläche des Rafts glatter. Dies führt dazu, dass auch die Unterseite des Drucks glatter ist. Eine glattere Oberseite verbessert auch die Haftung zwischen dem Modell und dem Raft.