Voreingestellter Filament-Ruck
====
Diese Einstellung gibt die Ruckrate an, die Ihre Firmware für den Feeder verwendet, wenn Cura den [Ruck](../speed/jerk_enabled.md) des Drucks nicht steuert .

Dies wird verwendet, um korrekte Zeitschätzungen für Ihren Druck zu erhalten, wenn Cura die Ruckraten nicht kontrolliert. Der gesamte Druck wird dann mit der gleichen Ruckrate erfolgen.

**Da es sich um eine Maschineneinstellung handelt, ist diese Einstellung normalerweise nicht in der Einstellungsliste sichtbar.**