Pourcentage de chevauchement du remplissage
====
Si le remplissage chevauche un peu les parois, il adhérera mieux aux parois, ce qui rendra la pièce beaucoup plus solide. Ce paramètre contrôle la quantité de chevauchement des parois, en pourcentage de la largeur de la ligne de remplissage.

![Une visualisation du chevauchement des remplissages et de la distance d'essuyage](../images/infill_overlap_fr.svg)

* L'augmentation du chevauchement fait que le remplissage adhère mieux aux parois, ce qui donne une partie plus solide.
* Cependant, cela fera également apparaitre le remplissage à travers les parois, ce qui donnera un motif à la surface de l'impression. Cela réduit la qualité visuelle de la surface.
