Z Überlappung der ersten Schicht
====
Diese Einstellung ist nur verfügbar, wenn mit einem Raft gedruckt wird. Sie senkt alle Schichten des Modells ab, außer der ersten Schicht. Dadurch wird die erste Schicht härter auf das Raft gepresst.

![Abmessungen eines Rafts](../../../articles/images/raft_dimensions.svg)

Diese Einstellung dient dazu, den Luftspalt auf dem Raft auszugleichen. Die erste Schicht hat allerdings etwas Zeit gehabt abzukühlen, so dass sie nicht zu sehr am Raft klebt. Anschließend wird die erste Schicht von der zweiten Schicht auf das Raft gedrückt, so dass der Druck immer noch stabil ist.
* Wenn Sie die Überlappung erhöhen, können Sie eine stärkere Haftung auf dem Raft erreichen, was die Zuverlässigkeit erhöht.
* Diese Einstellung wirkt sich auf die Maßhaltigkeit in vertikaler Richtung aus.
* Diese Einstellung kann zu einer Überextrusion führen, wenn sie sehr hoch eingestellt ist.