Шаблон для крышки/дна
====

Эта настройка позволяет выбирать шаблон заполнения для нижней и верхней части детали. Выбор шаблонов несколько ограничен, в отличии от шаблонов заполнения, а доступный список состоит из тех шаблонов, которые создают сплошной слой. 


Линии
---
![Шаблон линий](../../../articles/images/top_bottom_pattern_lines.png)

Этот шаблон является одним из базовых и рисует прямые линии по всей поверхности. Он практически всегда хорошо укладывается на линиях заполнения и поддержек. Каждый новый слой линий укладывается перпендикулярно предыдущему.
* Обеспечивает хорошее качество поверхности.
* Очень стабильный, линии придают жесткость во всех направлениях.
* Создает хорошее перекрытие стен, добавляя прочность детали.

Концентрический
----
![Концентрический шаблон](../../../articles/images/top_bottom_pattern_concentric.png)

Шаблон, рисующии замкнутые контуры обьекта по всей части модели
* Создает равномерную нагрузку во всех направлениях.
* При укладке линий не появляется воздушных прослоек и щелей. Позволяет создавать водонепроницаемые поверхности.
* Навесные части деталей получаются лучше, потому что линии шаблона имеют лучшую тенденцию к прилипанию.
* На круглых и цилиндрических поверхностях может появляться наплывы в ценре шаблона где линии сходятся воединую точку.
* Качество поверхности посредственное.

Зигзаг
----
![Шаблон зигзаг](../../../articles/images/top_bottom_pattern_zigzag.png)

Зигзаг очень похож на рисунок линий, но линия экструзии при этом становится непрерывной. Дойдя до края зигзаг меняет свое направление движения в противоположенную сторону, сохраняя целостность линий. 
* Обеспечивает отличное качество поверхности.
* Очень стабильный, линии придают жесткость во всех направлениях..
* Скрорость экструзии остается неизменной, вид поверхности становится лучше, особенно для материалов которые тяжело экструдируются.
* Не так сильно прилипает к стенкам деталей. Эффект от параметра [Процент перекрытия оболочек](../top_bottom/skin_overlap.md) малозаметен. Деталь все равно становится хрупче, а качество навесов будет хуже.
