Maximální výška špagetové výplně
====
Pomocí tohoto parametru můžete nakonfigurovat frekvenci kroků, pokud je špagetová výplň [stupňová](spaghetti_infill_stepped.md).

Výroba špagetové výplně více kroky umožňuje rovnoměrnější rozložení špaget po celém objemu výplně. Materiál se může rozšířit do záhybů modelu. Pokud má špagetová výplň vytvářet pružnou výplň, zabraňuje se tímto slabým stránkám výplně. Pokud se špagetová výplň použije jako nálev, nebude mít výplň tolik vzduchových kapes.

Zvýšení počtu kroků však zabere více času na tisk. Tisková hlava musí provádět více pohybů a pokud je výplň tištěna jiným extrudérem, musí být nástroje častěji přepínány.