Distance X/Y du bouclier
====
Ce paramètre permet de configurer la distance à laquelle le paravent sera imprimé.

Plus le paravent est éloigné de votre impression, moins il sera efficace pour maintenir la température à l'intérieur du paravent constante. L'air circulera alors davantage autour de l'impression, qui sera donc moins protégée contre les courants d'air.

Cependant, le fait d'imprimer le paravent plus loin de l'impression peut également avoir un effet positif sur le refroidissement de votre impression, puisqu'il permet aux ventilateurs de la tête d'impression de souffler correctement sur votre impression.

En outre, placer le paravent plus loin de l'objet prendra plus de place. Vous ne pouvez pas l'imprimer plus loin de votre objet que ne le permet votre volume de construction.
