Accélération des plafonds de support
====
Ce réglage contrôle la vitesse d'accélération de la buse dans différentes directions lors de l'impression du toit support. L'accélération pendant le toit de soutien peut être réglée à un taux différent de celui du plancher de soutien.

Le toit de support est plus sensible à une impression imprécise, car il affecte directement la qualité du surplomb. En réglant le toit de support de manière à ce que l'accélération soit inférieure à celle du fond de support, on peut obtenir une meilleure qualité de porte-à-faux pour un temps d'impression similaire.
