Abstand für Sickerschutz
====
Diese Einstellung legt fest, wie viel Abstand der Sickerschutz (mindestens) von Ihrem Objekt halten muss. Ein gewisser Abstand muss eingehalten werden, um zu verhindern, dass der Sickerschutz oder die Tropfen darauf an Ihrem Modell kleben bleiben.

![Ein horizontaler Abstand wird zwischen dem Schutz und dem Modell eingehalten](../../../articles/images/ooze_shield.svg)

Lege den Sickerschutz so nah wie möglich an das Modell, ohne es zu berühren. Je näher der Schutz am Modell ist, desto weniger Zeit bleibt der Düse, um weiter zu tröpfeln.

Manchmal hat der Schutz einen größeren Abstand zum Modell, weil der Schutz auch einen bestimmten [Winkel für Überhänge](ooze_shield_angle.md) einhalten muss, damit er nicht in sich zusammenfällt.