Parkdistanz Filament
====
Diese Einstellung gibt an, wo das Filament geparkt werden soll, wenn es nicht mehr verwendet wird. Wenn Sie mit mehreren Extrudern drucken und einer der Extruder nicht so hoch drucken muss wie der andere, wird das Filament nach seiner letzten Verwendung in einer Parkposition abgelegt. Dies wird jedoch nicht mehr gemacht. Stattdessen wird es jetzt bis zum [Düsenwechsel Einzugsabstand](../dual/switch_extruder_retraction_amount.md) eingezogen.

**Da es sich um eine Maschineneinstellung handelt, ist diese Einstellung normalerweise nicht in der Einstellungsliste sichtbar.**