Rozteč linií žehlení
====
Toto nastavení mění prostor mezi jednotlivými žehlicími liniemi. Žehlicí linie jsou obvykle mnohem blíž než samotné tiskové linie, což výrazně přispívá k jeho účinnosti.

![Normální rozteč linií](../../../articles/images/ironing_enabled_enabled.png)
![Vzdálenost linií zvýšená na 0,3 mm](../../../articles/images/ironing_line_spacing.png)

* Zvětšení mezer mezi liniemi zkrátí dobu tisku.
* Zmenšení vzdálenosti mezi liniemi však zlepší kvalitu horní plochy.