Accélération de l'interface du support
====
Ce réglage contrôle la vitesse d'accélération de la buse dans différentes directions lors de l'impression de l'interface de support. L'accélération pendant l'interface de support peut être réglée à une vitesse différente de celle du reste du support.

Si l'imprimante vibre beaucoup en raison de l'accélération de la buse dans différentes directions pendant l'impression de l'interface du support, l'interface peut ne pas suivre la forme du modèle de manière très précise. Le support peut alors s'attacher davantage à l'impression à certains endroits, laissant une cicatrice ou une bosse dans l'impression. À d'autres endroits, le support peut ne pas supporter le modèle également, ce qui peut provoquer un affreux surplomb. Réduire l'accélération peut aider à résoudre ce problème, mais augmentera le temps d'impression.
