Rychlost žehlení
====
Protože se žehlení chová velmi odlišně v závislosti na materiálu, toto nastavení vám umožňuje řídit rychlost, jakou se tryska pohybuje během žehlení.

Rychlost žehlení je obvykle mnohem pomalejší než rychlost, při které je tištěn plášť. To umožňuje spojit linie na horním povrchu. To však také výrazně zvyšuje celkovou dobu tisku, zejména pokud je šířka žehlicí linie malá.