Rozteč základních linií raftu
====
Toto nastavení upravuje vzdálenosti linií základní vrstvy raftu. Toto nastavení je podobné parametru [Vzdálenost linií výplně](../infill/infill_line_distance.md). Hlavním účelem je upravit způsob, jakým raft přiléhá k tiskové podložce.

![Rozměry související s raftem](../images/raft_dimensions_cs.svg)

Zmenšení mezer mezi liniemi základních vrstev bude mít některé účinky:
* Menší rozteč zlepší přilnavost raftu k podložce tisku, protože bude více povrchu, s nímž se raft může lepit.
* Raft bude mírně tužší.
* Tisk počáteční vrstvy raftu bude trvat déle. Tato vrstva se tiskne velmi pomalu, takže účinek je větší než u ostatních vrstev raftu.