Рывок разглаживания
====
Этот параметр регулирует рывок во время разглаживания

Подобно настройке [Рывок крышки/дна](../../../articles/speed/jerk_topbottom.md) вы можете уменьшить рывок при разглаживании верхнего слоя чтобы добиться лучшего качества поверхности. Если рывок будет слишком велик, конструкция принтера может сильно вибрировать при изменении направления или будет вызывать эффект "звон".