Rychlost výplně
====
Rychlost, při které se tiskne materiál výplně, může být konfigurována odděleně od běžné rychlosti tisku.

![Různé struktury tištěné různými rychlostmi](../../../articles/images/speed_difference.png)

Vizuální kvalita výplně obvykle není důležitá, takže výplň lze vytisknout dostatečně rychle, aby se ušetřil čas. Na druhé straně zvyšování rychlosti tisku také způsobuje, že výplňový materiál prosvítá více skrz stěny, protože tryska klesá více do stěn.

Existuje také nebezpečí zavedení příliš velké změny toku. Zejména v kombinaci s parametry, jako je [Tloušťka vrstvy výplně](../infill/infill_sparse_thickness.md), rozdíl mezi tokem požadovaným pro výplň a tokem požadovaným pro zbytek tisku může být velmi významný. Při úpravě průtoku tryskou je velké zpoždění, takže pokud se výplň tiskne příliš rychle ve srovnání se zbytkem tisku, může být průtok nepřesný.