Est dotée de la stabilisation de la température du volume d'impression
====
Ce paramètre décrit si l'imprimante a ou non le contrôle de la température de son volume de construction. 

Toutes les imprimantes 3D chauffent leur volume de construction dans une certaine mesure, grâce aux éléments chauffants de leurs buses et de leurs plateaux d'impression, mais certaines imprimantes sont dotées de systèmes de chauffage ou de ventilation actifs et d'une sonde de température. Cela leur permet de contrôler la température à l'intérieur de leur volume de construction.

Si ce paramètre est désactivé, le paramètre [température du volume d'impression](../material/build_volume_temperature.md) est caché de l'interface. 

*Comme il s'agit d'un paramètre machine, il ne sera normalement pas listé dans la liste normale des paramètres. Il y a cependant une case à cocher pour ce paramètre dans la boîte de dialogue des paramètres de l'imprimante, qui se trouve dans la liste des imprimantes ajoutées dans la boîte de dialogue des préférences.*
