Šířka základní linie raftu
====
Tento parametr konfiguruje šířku linií, kterými je nakreslena nejnižší vrstva raftu.

![Rozměry související s raftem](../images/raft_dimensions_cs.svg)

Linie základní vrstvy raftu by měly být velmi silné. Silnější linie způsobí, že materiál bude velmi tvrdě tlačen na tiskovou podložku, což zlepší přilnavost. Linie mohou být o něco širší, než je velikost trysek, ale existuje omezení vzdálenosti, na kterou může materiál malými tryskami laterálně proudit.