X/Y-Abstand des Windschutzes
====
Diese Einstellung legt fest, wie weit der Windschutz vom Druck entfernt gedruckt werden soll.

Je weiter der Windschutz von Ihrem Druck entfernt ist, desto weniger effektiv hält er die Temperatur innerhalb des Windschutzes konstant. Es strömt dann mehr Luft um den Druck herum, so dass der Druck weniger gegen Luftströmungen geschützt ist.

Wenn Sie den Windschutz weiter vom Druck entfernt anbringen, kann sich dies jedoch auch positiv auf die Kühlung Ihres Drucks auswirken, da die Lüfter am Druckkopf dann richtig auf Ihren Druck blasen können.

Wenn Sie den Windschutz weiter vom Objekt entfernt anbringen, benötigen Sie außerdem mehr Platz. Sie können ihn nicht weiter von Ihrem Objekt drucken, als es Ihr Bauvolumen zulässt.