Ausspüldauer am Ende des Filaments
====
Einige Drucker sind in der Lage, automatisch eine neue Spule einzulegen, wenn ihnen das Material ausgeht. In diesem Fall müssen sie das Material erneut vorbereiten, bevor sie den Druckvorgang fortsetzen. Mit dieser Einstellung wird die Länge des Filaments festgelegt, das zum Vorbereiten der neuen Spule verwendet wird.

Dies gilt nur, wenn das neue Material dasselbe ist wie das vorherige. Wenn Sie zu einem anderen Material wechseln, wird eine andere[Ausspüldauer](material_flush_purge_length.md) verwendet.

**Diese Einstellung ist derzeit nicht in Curas Oberfläche sichtbar. Sie kann nur von den Profilen gesetzt werden. Sie wird auch nicht von Cura beim Slicen verwendet. Drucker, die Curas Materialdateiformat verstehen, können sie jedoch verwenden, um korrekt auf die neuen Spulen zu wechseln.**