Largeur de la ligne intermédiaire du radeau
====
Ce paramètre configure la largeur des lignes dans la couche centrale du radeau.

![Dimensions relatives au radeau](../images/raft_dimensions_fr.svg)

Le fait d'avoir des lignes plus larges augmente la rigidité du radeau. Pour certains matériaux qui se déforment beaucoup, cela facilite l'enlèvement du radeau. Pour d'autres, cela le rend plus difficile, parce que vous voulez plier le radeau pour l'enlever.
