Dicke der ungleichmäßigen Außenhaut
====
Diese Einstellung legt fest, wie weit die Düse beim Drucken der Außenhaut hin und her zittert, wenn [ungleichmäßige Außenhaut](magic_fuzzy_skin_enabled.md) aktiviert ist.

![Normale Ungenauigkeit](../../../articles/images/magic_fuzzy_skin_photo.jpg)
![10mm Dicke](../../../articles/images/magic_fuzzy_skin_thickness.jpg)

Wenn Sie den Wert erhöhen, wird die Oberfläche rauher. Wird der Wert verringert, kommt die Oberfläche dem Original näher. Im Extremfall führt ein hoher Wert zu einem haarigen Druck. Die Außenwand besteht dann im Wesentlichen aus einer zufälligen Schnur um Ihr Objekt.