X souřadnice švu v Z
====
Pokud je umístění švu v parametru [Zarovnání švu v Z](z_seam_type.md) nastaveno na "Uživatelsky specifikované", je šev umístěn poblíž místa určeného parametry **X souřadnice švu v Z** a [Y souřadnice švu v Z](z_seam_y.md).

![Šev je umístěn na levé straně](../../../articles/images/z_seam_x_left.png)
![Šev je umístěn na pravé straně](../../../articles/images/z_seam_x_right.png)

Tento parametr označuje absolutní pozici na tiskové podložce, pokud je funkce [Relativní šev v Z](z_seam_relative.md) zakázána nebo na pozici vzhledem ke středu modelu, pokud je funkce Relativní šev v Z povolena. Když je pozice absolutní, je souřadnice v souřadném systému g-kódu, který se liší od souřadnic, které Cura zobrazuje pro umístění objektů.

Je dobré zvolit umístění švu, které je při aplikaci vašeho tisku stěží viditelné. Pokud takové místo není k dispozici nebo pokud je možné provést následné zpracování po tisku, můžete se rozhodnout umístit šev na místo, kde ho lze snadno odřezat nožem nebo přebrousit.