Extrudér pro první vrstvu podpěry
====
Pokud má vaše tiskárna více extrudérů, může být vrstva podpěry, která spočívá na podložce tisku, vytištěna jiným extrudérem než zbytek podpěry. Tento parametr umožňuje vybrat extrudér, který bude použit pro počáteční vrstvu podpěry.

![Počáteční vrstva podpěry je vytištěna červeně, ale zbytek bíle](../../../articles/images/support_extruder_nr_layer_0.png)

Některé materiály jsou pro tisková média vhodnější než jiné. Jedná se často o inertní materiály, které nelepí dobře na jiné materiály, takže je lze snadněji odstranit. Tato vlastnost však není žádoucí pro lepení na podložku tisku. Materiál, který lépe přilne k tiskové podložce, může být potom použit pro první vrstvu, ke které může normální nosný materiál přilnout lépe než sklo nebo hliník.