Angle de redressement du remplissage Eclair
====
Ce paramètre détermine la pente du motif que peut prendre le remplissage Eclair latéralement.

Le remplissage Eclair produit des lignes en zigzag ressemblant à des éclairs là où il doit soutenir le haut de l'impression, mais ces lignes prennent beaucoup de temps à imprimer en raison de leurs angles aigus. Dans les parties inférieures, le logiciel tentera de redresser ces lignes en dents de scie, afin de réduire le temps d'impression. Ce redressement entraîne des dépouilles. Le paramètre détermine la quantité de dépouille latérale autorisée.

![À 40°, les lignes de remplissage convergent rapidement en lignes droites](../../../articles/images/lightning_infill_straightening_angle_40.png)
![A 10°, il n'y a plus de surplombs abrupts dans le remplissage](../../../articles/images/lightning_infill_straightening_angle_10.png)

Le fait de redresser rapidement (augmentation des dépouilles) réduit quelque peu le temps d'impression, mais réduit également la fiabilité de l'impression, en particulier pour les lignes de faible largeur. Si la dépouille est trop importante, il en résulte une division de la couche. La séparation se trouve à l'intérieur de l'impression et ne pose souvent pas de problème, mais elle peut entraîner une défaillance complète d'une partie du remplissage, ce qui fait qu'une partie de la face supérieure n'est pas soutenue. Cela sera alors visible sous la forme d'une tache ou d'un affaissement sur le dessus, ou même d'un amas de plastique dans le pire des cas.
