Densité de la couche floue
====
Ce réglage permet de configurer la fréquence à laquelle la buse vibre lorsqu'elle se déplace le long de la paroi. À une densité plus élevée, la buse se déplacera plus souvent de haut en bas le long de la surface. La "densité" fait ici référence à la densité des points dans lesquels la buse peut changer de direction.

À une densité plus élevée, la rugosité sera plus fine, ce qui donnera une texture plus rugueuse. Cela a également une incidence importante sur le temps d'impression. Pour créer une texture plus lisse, mais bosselée, vous pouvez réduire la densité.

Lorsque la fonction [Surfaces floues](magic_fuzzy_skin_enabled.md) est activée, la paroi extérieure sera entièrement constituée de segments de ligne droite entre les mouvements de vibration, au lieu de la surface d'origine. Avec une faible densité, il pourrait arriver que les surfaces courbes ne soient plus très courbées car la résolution d'origine était supérieure à la densité des coordonnées en raison de l'effet Surface floue.

En raison de contraintes algorithmiques, la densité ne peut pas être augmentée trop fortement si l'[épaisseur](magic_fuzzy_skin_thickness.md) est très élevée.
