Linienabstand der Raft-Basis
====
Diese Einstellung legt fest, wie weit die Linien in der unteren Schicht des Rafts voneinander entfernt sind. Diese Einstellung ähnelt der Einstellung [Linienabstand Füllung](../infill/infill_line_distance.md). Der Hauptzweck besteht darin, einzustellen, wie gut das Raft an der Bauplatte haftet.

![Abmessungen in Bezug auf das Raft](../../../articles/images/raft_dimensions.svg)

Eine Verkleinerung des Abstands zwischen den Linien der unteren Schichten hat mehrere Auswirkungen:
* Ein kleinerer Abstand verbessert die Haftung des Rafts auf der Bauplatte, da es mehr Oberfläche gibt, an der das Raft haften kann.
* Das Raft wird etwas steifer sein.
* Es wird länger dauern, die erste Schicht des Rafts zu drucken. Diese Schicht wird sehr langsam gedruckt, so dass der Effekt größer ist als bei den anderen Schichten des Rafts.