Horizontální rozšíření rozhraní podpěry
====
Toto nastavení způsobí, že se rozhraní podpěry rozprostírá ve všech směrech vodorovně přes zbytek podpěry.

![Rozhraní podpěry je rozšířeno do podpěry](../../../articles/images/support_interface_offset.png)

Existují dva případy použití tohoto mechanismu.
* Pokud rozhraní podpěry končí přímo na okraji převisu, který má být podepřen, může se stavební materiál přehrnout přes okraj. Abyste tomu zabránili, je nutné, aby se rozhraní o něco více rozšířilo.
* Některé materiály, které se obvykle používají pro podpěru tisku, se špatně extrudují při nízkých průtocích nebo potřebují nějaký čas, než se aktivují. Malé oblasti rozhraní podpěry s těmito materiály dobře nespolupracují. Toto nastavení může doslova zvětšit oblasti tak, aby bylo více prostoru pro extruzi těchto materiálů.

Z důvodu technických omezení nelze rozhraní podpěry rozšířit nad rámec samotné podpěry.