Activer l'interface de support
====
Une "interface de support" est une structure intermédiaire entre le support normal et le modèle. Cette structure peut ajuster les propriétés de l'interface du support avec le modèle sans trop affecter la majorité du support.

![L'interface de support est représentée dans une teinte de bleu plus foncée](../../../articles/images/support_interface_enable.png)

Par défaut, les couches d'interface sont plus denses que le support normal. Cela permet d'obtenir une meilleure surface de surplomb sans avoir besoin de beaucoup de matière supplémentaire et de temps d'impression. Cependant, il sera plus difficile de retirer le support.

L'interface du support peut également être imprimée avec une extrudeuse différente de celle du reste du support. Certains matériaux destinés à l'impression du support peuvent être très coûteux et lents à imprimer. Ainsi, la majeure partie du support est toujours imprimée avec le matériau le moins cher ou le plus rapide, mais l'interface où l'utilisation du matériau de support se concrétise est imprimée avec le matériau le plus sophistiqué.


