Výchozí teplota tiskové podložky
====
Toto nastavení definuje teplotu tiskové podložky během procesu tisku, která je ideální pro materiál. Změnou teploty tiskové podložky ve správci materiálů je ve skutečnosti tento parametr změněn. Skutečná teplota tiskové podložky se může vždy lišit pro různé profily kvality. Pokud nepoužíváte neobvyklý materiál, není nutné toto nastavení měnit.

Nastavení se používá pro běžné nastavení parametrů [Teplota tiskové podložky](material_bed_temperature.md) a [Teplota tiskové podložky pro počáteční vrstvu](material_bed_temperature_layer_0.md).

Při tisku z několika různých materiálů bude teplota tiskové podložky nastavena na nejvyšší z těchto materiálů.