Šířka linie aktivační věže
====
Tento parametr určuje šířku linií, kterými je vytištěna aktivační věž.

![Modrý materiál má větší šířku linie než žlutý materiál](../../../articles/images/prime_tower_line_width.png)

Výběrem větší šířky linie se aktivační věž někdy tiskne rychleji. Pokud je objem vytlačovaný obrysem dostatečně velký, zvětšení šířky linie učiní další smyčku zbytečnou. Přílišné zvětšení šířky linie však může aktivační věž oslabit, protože vytlačovaný objem nestačí.