Разрешить разглаживание
====

При включенной опции "Разрешить разглаживание", будет сделан еще один проход по верхней поверхности чтобы создать гладкую поверхность. Дополнительный проход верхнего слоя создается с очень маленькой шириной линии и печатается продолжительное время.


![Обычная печать, верхний слой выглядит обычно](../../../articles/images/ironing_enabled_disabled.png)
![Верхний слой детали напечатан более тонкими линиями](../../../articles/images/ironing_enabled_enabled.png)


При разглаживании печатается новый слой линий на верхнем слое детали, что делает поверхность более гладкой. Достигается это следующим образом:
* Горячее сопло еще один раз проходит по верхней поверхности (с уменьшенной скоростью и меньшей шириной линии), приплавляя пластик самого верхнего слоя. Плоская часть кончика сопла будто гладит поверхность. Именно из-за этого свойства режим называется Разглаживание.
* Дополнительно, чтобы заполнить небольшие зазоры в верхнем слое, экструдер подает совсем немного пластика на поверхность детали, поток при этом установлен на самый минимум. Если в теории, при минимальной подаче в экструдере создается небольшое давление когда сопло проходит по поверхности, и как только между соплом и линиями окажется незаполненная щель, из экструдера с небольшим давлением вытекает немного пластика чтобы ее заполнить эту щель

Однако, разглаживание имеет и побочные действия
* Общее время печати может сильно увеличится.
* Если верхняя часть детали не сплошная и имеет разрывы между частями, то при переходе между этими зонами предыдущая часть разглаженного слоя может повредится соплом, оставив линию на поверхности. Этой проблемы можно попробовать избежать с помощью параметра [Ironing Pattern](../top_bottom/ironing_pattern.md), выбрав другой шаблон.
* Наклонные поверхности также могут быть разглажены с помощью этого режима, но взамен будет получен ярко выраженный эффект слоистости между слоями. Избежать подобного эффекта можно с помощью опции [Самый высокий	слой разглаживания](../top_bottom/ironing_only_highest_layer.md)
