Vzdálenost linií střechy podpěry
====
Toto nastavení konfiguruje vzdálenost mezi dvěma sousedními liniemi střechy podpěry modelu, kde model spočívá na podpěře.

Zmenšení vzdálenosti mezi liniemi střechy podpěry vám umožní dosáhnout pěkné povrchové úpravy na převisech, jako by celá podpěra byla vytištěna s vysokou hustotou, aniž byste potřebovali tolik času a materiálu navíc. Vzdálenost, kterou musí model přemostit, se zmenší.

Po tisku bude však obtížnější odstranit podpěru z modelu, protože se také zvětší kontaktní plocha. Zmenšení vzdálenosti mezi liniemi je zvláště účinné u specializovaných materiálů, které lze snadno ze stavebního materiálu odstranit, jako je rozpustná podpěra nebo materiály s vysokou mírou smrštění.