Толщина дна/крышки
====

С помощью данного параметра вы можете настроить толщину верхней и нижней части детали.

![Маленькая толщина дна и крыши](../../../articles/images/top_bottom_thickness_0.8.png)
![Большая толщина дна и крыши](../../../articles/images/top_bottom_thickness_3.png)

Этот параметр влияет сразу на обе части модели. Если вы хотите настроить параметры по отдельности, стоит перейти к настройкам [Толщина крыши](../top_bottom/top_thickness.md) и [Толщина дна](../top_bottom/bottom_thickness.md).



Если этот параметр не равен высоте слоя, программа округлит его до ближайшего кратного значения. Данный параметр влияет на количество слоев которые будут созданы для элементов дна и крыши.

Изменение толщины дна/крышки приведет к разным эффектам:
* Ваши детали будут крепче если параметру будет величин. если уменьшить настройку, это приведет к тому что слоев крышки будет не хватать, чтобы качественно напечаталась деталь. Верхние первые слои практически всегда будут провисать.
* Можно получить более гладкую поверхность. Каждый последующий напечатанный верхний слой будет выглядеть намного лучше предыдущего, поскольку он будет меньше провисать.
* Увеличением параметра можно добиться водонепроницаемости детали. С каждым новым слоем дна/крышки щели в деталях будут сводится на нет.
* Как правило слои дна и крышки печатаются на низкой скорости. Чем больше таких слоев, тем дольше по времени будет занимать печать.
