Muster Stützstrukturschnittstelle
====
Das Muster, mit dem die Support-Schnittstelle gezeichnet wird, kann getrennt vom Rest des Supports konfiguriert werden.

Die Support-Schnittstelle ist oft viel dichter als der Rest des Supports. Einige Muster funktionieren bei hohen Dichten nicht so gut, so dass es sinnvoll sein kann, ein Muster zu wählen, das bei hohen Dichten besser funktioniert, z. B. konzentrisch oder zickzackförmig anstelle von Gitter oder Dreiecken.

Da die Stützfläche der Teil der Stütze ist, der die meiste Stützarbeit leistet, kann es sinnvoll sein, ein Muster zu wählen, das die Qualität des Überhangs optimiert, anstatt andere Eigenschaften der Stütze wie Löslichkeit oder Stabilität zu optimieren.