Bordure uniquement sur l'extérieur
====
Si votre modèle comporte des trous dans la couche initiale du plateau d'impression, ce réglage empêchera l'impression d'une bordure à l'intérieur du trou.

![Bord imprimé partout](../../../articles/images/brim_outside_only_original.png)
![Bord seulement à l'extérieur](../../../articles/images/brim_outside_only_enabled.png)

Le bord intérieur n'ajoute généralement que très peu de force d'adhérence supplémentaire entre l'impression et le plateau d'impression et n'a aucun effet sur la prévention du rétrécissement. Le retrait du bord intérieur peut vous faire gagner du temps une fois l'impression terminée, car vous n'aurez pas besoin de retirer le bord des trous intérieurs.

**S'il y a un autre objet à l'intérieur du trou, le bord ne peut pas être enlevé en raison de limitations techniques.**
