Stützstruktur-Füllungsgeschwindigkeit
====
Diese Einstellung legt die Geschwindigkeit fest, mit der die wichtigsten Support-Strukturen gedruckt werden. Das heißt, der gesamte Support mit Ausnahme von Dach und Boden.

![Verschiedene Strukturen, die mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten gedruckt werden](../../../articles/images/speed_difference.png)

Normalerweise muss der Support nicht sehr genau gedruckt werden, daher ist es sicher, den Support mit einer höheren Geschwindigkeit zu drucken als den Rest des Drucks. Dadurch kann etwas Druckzeit eingespart werden.

Eine zu hohe Geschwindigkeit führt jedoch zu einem Unterschied in der Fließgeschwindigkeit zwischen dem Support und dem Rest des Drucks, was beim Wechsel vom Support zum Druck zu einer Überextrusion und beim Wechsel vom Druck zum Support zu einer Unterextrusion führt.