Extrudeuse de l'interface du support
====
Si votre imprimante possède plusieurs extrudeuses, les couches d'interface où le support touche le modèle peuvent être imprimées avec une extrudeuse différente de celle du corps principal du support. Ce paramètre vous permet de choisir quelle extrudeuse est utilisée pour l'interface du support.

![L'interface de support est imprimée en rouge, mais le corps principal en blanc](../../../articles/images/support_interface_extruder_nr.png)

Certains matériaux sont mieux adaptés que d'autres aux supports d'impression. Par exemple, ils peuvent ne pas adhérer chimiquement au matériau de construction et être plus faciles à détacher, ou ils peuvent se dissoudre dans l'eau ou l'alcool. Toutefois, ces matériaux sont souvent coûteux et prennent plus de temps à imprimer. Ce paramètre vous permet d'imprimer l'interface du support avec une extrudeuse différente de celle du corps principal, de sorte que la majeure partie du support s'imprime encore rapidement et/ou avec des matériaux moins chers, mais les avantages du matériau de support spécialisé restent efficaces.

Si vous utilisez des matériaux solubles pour imprimer l'interface du support, mais des matériaux insolubles pour imprimer le corps du support, gardez à l'esprit que le corps peut ne pas pouvoir être retiré des cavités s'il est physiquement impossible de déplacer le corps du support à travers une petite ouverture. Là où normalement un matériau soluble peut s'écouler à travers une cavité en solution, les matériaux insolubles peuvent ne pas pouvoir passer à travers.
