Maximale Z-Geschwindigkeit
====
Mit dieser Einstellung wird die Geschwindigkeit für alle Bewegungen der Bauplatte während des Drucks geändert. Dazu gehören alle Schichtwechsel und Z-Sprünge.

Normalerweise wird die Geschwindigkeit der Bauplattenbewegungen von der Firmware bestimmt, die sie so schnell wie möglich bewegen lässt.

**[Spiralisieren der äußeren Konturen](../blackmagic/magic_spiralize.md) ist von dieser Einstellung nicht betroffen, auch wenn der Drucker dadurch die Bauplatte während des Druckens ständig bewegt.**