Durchmesser
====
Diese Einstellung beschreibt den Durchmesser des Filaments, das in die Düse eingespeist wird. Es ist wichtig, dass Cura die Extrusionsrate korrekt berechnet und die Anzahl der Rückzüge korrekt begrenzt.

Die meisten Drucker erwarten, dass der G-Code angibt, wie weit sich das Extrusionsrad drehen muss, um genug zu extrudieren, um eine Linie zu drucken. Dieser Filamentdurchmesser ist notwendig, damit die richtige Menge an Material fließen kann. Wenn die Firmware des Druckers die Extrusionsmengen als volumetrische Angaben interpretiert, ist dies nicht notwendig, aber der Filamentdurchmesser wird dennoch verwendet, um die Anzahl der Rückzüge über eine bestimmte Filamentlänge zu begrenzen.

Die meisten Drucker verwenden heutzutage Filament mit einem Durchmesser von 1,75 mm. Ein anderer gängiger Durchmesser ist 2,85 mm.

**Ein Material wird nur dann in der Liste der für den Drucker verfügbaren Materialien angezeigt, wenn der Durchmesser des Filaments mit dem Extruder kompatibel ist. Schauen Sie in den Maschineneinstellungen Ihres Druckers nach (auf der Registerkarte des Extruders), um zu erfahren, welche Filamente Ihr Extruderzug akzeptiert.**