Lüfterdrehzahl Raft Mitte
====
Mit dieser Einstellung wird die Lüftergeschwindigkeit beim Drucken der mittleren Schicht des Rafts konfiguriert. Die Lüftergeschwindigkeit beim Drucken der mittleren Schicht kann getrennt von der unteren und oberen Schicht konfiguriert werden.

![Wo sich die mittlere Schicht im Raft befindet](../../../articles/images/raft_dimensions_simplified.svg)

Es ist sinnvoll, die Lüftergeschwindigkeit für die mittlere Schicht separat zu konfigurieren, da eine Verringerung der Lüftergeschwindigkeit die Haftung des Bettes verbessern und den Verzug verringern kann. Eine Erhöhung der Lüftergeschwindigkeit kann die Oberflächenglätte verbessern, aber das ist für die mittlere Schicht nicht von Belang. Deshalb ist es sinnvoll, die Lüftergeschwindigkeit etwas niedriger einzustellen als für die oberen Schichten.