Extruder Oben/Unten
====
Die Ober- und Unterseite des Objekts kann, falls gewünscht, mit einem anderen Extruder als der Rest des Modells gedruckt werden. Mit dieser Einstellung können Sie wählen, welcher Extruder für die Ober- und Unterseite verwendet werden soll.

<!--screenshot {
"image_path": "top_bottom_extruder_nr.png",
"models": [{"script": "gear_hollow.scad"}],
"camera_position": [40, -40, 110],
"settings": {"top_bottom_extruder_nr": 2},
"colour_scheme": "material_colour",
"colours": 32
}-->

![Die Ober- und Unterseite dieses Objekts sind in rot gedruckt](../../../articles/images/top_bottom_extruder_nr.png)

Diese Einstellung hat keinen Einfluss auf die Wände, die neben der Ober- und Unterseite gedruckt werden und von der Ober- und Unterseite Ihres Drucks aus zu sehen sein werden.

Anwendungsbeispiele für das Drucken des oberen und unteren Teils mit einem anderen Extruder sind
* Druck in einer anderen Farbe für einen visuellen Effekt.
* Sie werden mit einem weicheren Material gedruckt, wodurch sich das Modell weich anfühlt und die Reibung erhöht wird, so dass man es leichter festhalten kann.
* Drucken mit einem harten Material, um dem Modell mehr horizontale Festigkeit zu verleihen, wobei die schöne optische Qualität des anderen Materials an den Wänden erhalten bleibt.
* Drucken mit einem Material mit niedrigem Reibungskoeffizienten, damit andere Objekte leichter über die Oberfläche gleiten können, wenn bewegliche Teile in Ihrem endgültigen Modell enthalten sind.