Druckgeschwindigkeit
====
Mit dieser Einstellung wird die Gesamtgeschwindigkeit eingestellt, mit der das Modell gedruckt wird.

Da die Geschwindigkeiten auch für einzelne Strukturen des Drucks separat eingestellt werden können, variiert die tatsächliche Druckgeschwindigkeit dennoch. Diese Einstellung bewirkt, dass die übrigen Geschwindigkeiten im Verhältnis angepasst werden.

![Die Vorbereitungsphase hat ein Farbschema, das die Druckgeschwindigkeit visualisiert](../../../articles/images/speed_difference.png)

Diese Einstellung hat einen großen Einfluss auf das Gleichgewicht zwischen der Qualität der gedruckten Teile und der Druckzeit. Eine Erhöhung der Druckgeschwindigkeit verkürzt die Druckdauer, erhöht aber die Vibration des Druckkopfes. Außerdem wird es für die Zuführung schwieriger, Schritt zu halten, wodurch der Druck für Über- und Unterextrusion anfälliger wird.

Wenn Sie die Druckgeschwindigkeit erhöhen, ist es ratsam, auch die Materialtemperatur zu erhöhen. Dadurch wird die Fließfähigkeit des Materials etwas erhöht, so dass es bei höheren Geschwindigkeiten leichter fließen kann.

**Eine Erhöhung der Druckgeschwindigkeit wird keine große Wirkung haben, wenn der Druck viele kleine Details enthält. Der Engpass ist dann die Beschleunigung und der Ruck.**