Zones interdites aux buses d'impression
====
Ce réglage indique les zones de votre plateau d'impression où la buse active n'est pas autorisée à aller. L'utilisateur n'est pas autorisé à placer des objets dans ces zones ou à proximité de celles-ci pour empécher l'impression de quelque chose (comme une bordure).

Ce paramètre s'applique uniquement à la *buse active*, ce qui signifie que vous pouvez toujours imprimer des objets à côté de ces zones interdites, même si cela entraîne le déplacement d'autres buses sur ces zones interdites. Ainsi, ce paramètre n'est vraiment utile que pour les imprimantes qui relèvent les buses inactives ou les stationnent en dehors du volume de construction lorsqu'elles sont inactives. Contrairement aux [zones interdites](machine_disallowed_areas.md) ordinaires, ces zones interdites ne sont pas déplacées en fonction du décalage entre les buses.

Ces zones interdites sont nécessaires pour éviter que la buse n'entre en collision avec des objets. Par exemple, il peut y avoir des clips sur le plateau d'impression, ou un autocollant ou un logo. Si l'utilisateur devait imprimer trop près de ces objets, la buse entrerait en collision avec eux. Au mieux, vous obtiendrez un [décalage de couche](../troubleshooting/layer_shift.md). Au pire, vous endommageriez la buse ou tout autre objet avec lequel la buse entre en collision.

Les zones interdites sont représentées par une ombre grise sur le plateau d'impression, indiquant à l'utilisateur qu'il ne peut y placer aucun objet. Ces ombres peuvent être étendues dans toutes les directions pour éviter que le bord ou la jupe ne la touche et pour diverses autres raisons. Il existe également d'autres ombres sur le plateau d'impression, par exemple pour limiter l'amplitude de mouvement si les buses sont décalées.

*Comme il s'agit d'un réglage de machine, ce réglage n'est normalement pas visible dans la liste des réglages.*
