Extruder für die Raft-Mitte
====
Mit dieser Einstellung wird der Extruder ausgewählt, der für die mittleren Schichten des Rafts verwendet wird.

![Where the middle layers are located in the raft](../../../articles/images/raft_dimensions_simplified.svg)

Die Zwischenschichten sind zwischen der Basisschicht und den oberen Schichten eingebettet. Sie dienen als Pufferzone, um die Hitze der Bauplatte von den oberen Schichten fernzuhalten, eine gewisse strukturelle Festigkeit zu gewährleisten und die oberen Schichten besser zu unterstützen, als es die Basisschicht könnte. Daher ist es wichtig, ein Material zu wählen, das gut mit den Materialien der Basis- und der oberen Schicht haftet.