Vitesse Z maximale
====
Ce réglage modifie la vitesse de tous les mouvements du plateau d'impression pendant l'impression. Cela inclut tous les changements de couche et les Z Hops.

Normalement, la vitesse des mouvements de le plateau d'impression est déterminée par le microprogramme, qui lui permet de se déplacer aussi vite que possible.

**[Spiraliser le contour extérieur](../blackmagic/magic_spiralize.md) n'est pas affecté par ce paramètre, même s'il amène l'imprimante à déplacer le plateau d'impression de façon continue pendant l'impression.**
