Muster des Stützdachs
====
Das Muster, mit dem das Dach des Supports gezeichnet wird, kann getrennt vom Rest des Supports gestaltet werden.

Das Dach des Supports ist oft viel dichter als der Rest des Supports. Einige Muster funktionieren bei hohen Dichten nicht so gut, so dass es sinnvoll sein kann, ein Muster zu wählen, das bei hohen Dichten besser funktioniert, z. B. konzentrisch oder zickzackförmig anstelle von Gitter oder Dreiecken.

Das Support-Dach ist auch der Teil, der den Überhangbereich tatsächlich stützt. Sie können daher ein Muster wählen, das die Qualität des Überhangs optimiert, anstatt andere Eigenschaften des Supports wie Löslichkeit oder Stabilität zu optimieren.