Mittlere Ebenen des Rafts
====
Das Raft kann eine beliebige Anzahl von mittleren Schichten haben. Mit dieser Einstellung wird festgelegt, wie viele mittlere Schichten gedruckt werden sollen.

![Wo sich die mittleren Schichten des Rafts befinden](../../../articles/images/raft_dimensions_simplified.svg)

Mehr mittlere Schichten erfordern mehr Zeit zum Drucken, erhöhen aber die Steifigkeit des Rafts und schützen das Modell besser vor der Hitze der Bauplatte. Derselbe Effekt kann durch Erhöhung der [Obere Raft-Schichten](raft_surface_layers.md) erzielt werden. Allerdings sind die oberen Schichten darauf abgestimmt, eine schöne glatte Oberfläche zu erzeugen, was bei vielen Schichten sehr viel Zeit zum Drucken benötigen kann. Die mittleren Schichten müssen nicht glatt sein, so dass viele von ihnen keinen großen Einfluss auf die Druckzeit haben.